

Nota de imprensa

**A Sony lançou uma atualização de firmware para o modelo de câmara RX0 II, que introduz a funcionalidade de focagem automática para vídeos e compatibilidade com o telecomando RMT-P1BT**

A Sony lançou uma atualização de firmware para a câmara ultracompacta [**RXO II**](https://www.sony.co.uk/electronics/cyber-shot-compact-cameras/dsc-rx0m2) (modelo [DSC-RX0M2](https://www.sony.co.uk/electronics/cyber-shot-compact-cameras/dsc-rx0m2)G), oferecendo atualizações chave tais como AF-S durante a gravação de vídeos, uma estabilidade operacional melhorada e compatibilidade com o telecomando RMT-P1BT[[1]](#endnote-2).

A atualização para a [versão 2.00](http://support.d-imaging.sony.co.jp/download/NEX/b9prs9R8dz/Update_ILCE9V600.exe?fm=eu) comprova a dedicação contínua da Sony em oferecer valor aos seus clientes, com a implementação de AF-S durante a função de gravação de vídeos, de forma a melhorar a gravação interna 4K 30p e a experiência do utilizador em geral. Esta função encontra-se no menu de definições, podendo ser ativada premindo o botão do obturador até meio[[2]](#endnote-3).

Além desta nova funcionalidade, a atualização permite melhorar a estabilidade operacional da câmara, bem como a compatibilidade com o telecomando sem fios **RMT-P1BT**, permitindo aos utilizadores captar momentos a partir de qualquer ângulo.

A atualização do firmware para a versão 2.00 pode ser transferida gratuitamente a partir do website de Assistência da Sony[[3]](#endnote-4).

1. Vendido separadamente [↑](#endnote-ref-2)
2. Nesta operação, o ruído provocado pela focagem automática será registado.O ruído da focagem automática poderá ser reduzido utilizando um microfone externo. [↑](#endnote-ref-3)
3. Transferir versão2.00 para [Windows](https://www.sony.co.uk/electronics/support/compact-cameras-dsc-rx-series/dsc-rx0m2/downloads/00016462). Transferir versão 2.00 para [Mac](https://www.sony.co.uk/electronics/support/compact-cameras-dsc-rx-series/dsc-rx0m2/downloads/00016463). [↑](#endnote-ref-4)