**Makita presenterar två nya kompakta cirkelsågar**

**De två nya cirkelsågarna är kompakta, lätta, kraftfulla och ergonomiska. Den maximala sågkapaciteten för respektive maskin är 54,4mm (HS6101) och 67mm (HS7101) och bägge går att vinkla upp till 50 grader. Sågklingans diameter för HS6101 är 165mm och 190mm för HS7101.**

*Cirkelsågar med lättanvända funktioner*

Cirkelsågarna har snabbinställningar för sågdjup och sågvinkel och det är mycket enkelt att montera/demontera parallellanslagen med enhandsspaken. Den dubbla LED-belysningen lyser upp sågklingan och såglinjen vilket underlättar arbetet på mörka platser. Det starka motorhusets plana konstruktion underlättar byte av sågklinga och bottenplattan går att finjustera så att den ligger parallellt med sågklingan. Sågen har en kraftig och gedigen infästning för sågbordet. Ergonomiskt format handtag med mjukt gummi ger säkert grepp. Den fantastiska viktbalansen underlättar arbetet.

*Säkerhet i arbetet*

Elektronisk broms ger låg rekyl när bromsen aktiveras och en dubbel LED-ljus medför säkerhet i arbetet och dessutom genererar den höga motoreffekten längre livslängd. Fläktfunktion blåser bort sågspån från såglinjen och bidrar till bättre översikt. Dammunstycke kan monteras över utmatningsporten och anslutas till en Makita dammsugare.

*Tillbehör*

Lämpliga tillbehör till cirkelsågarna är sågskenor (140cm: 194368-5, 300cm: 194367-7) och adapter till skena (195839-5)