****

PRESSINFORMATION Gatubelysningens Peak  
31 maj 2016.   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_



Peak 380 är vårt senaste lykthuvud när det gäller väg- och gatuarmaturer och tillverkas för montage på stolpe eller arm. De moderna och klassiska formspråken är förenade i Peak, där den cirkulära nedre delen ger lykthuvudet ett subtilt, klassiskt utseende.

Design: AART architects  
Material: Gjuten aluminium, härdat glas  
Ytbehandling: Pulverlackerade svart, grafitgrå eller silvergrå  
  
Ljuskälla: LED med olika linser, även för övergångsställe

Driver: Xitanium Xtreme med upp till 8kV överspänningsskydd, förprogrammeras på fabrik med upp till 5st valfria ljusflödessänkningar under dygnet, 8-100%

[http://old.foxdesign.se/Sortiment/gulprick.gif](http://old.foxdesign.se/OmFox/Aktuellt/Pressreleaser/2008-05-22/the%20fly.tif) Ladda hem högupplösta bilder och text från MyNewsDesk nedan, eller följ denna länk:  
<http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/foxdesign/pressrelease/list>

**För mer information, kontakta:**Tore Larsson, VD,  08-440 85 41, [tore@foxdesign.se](mailto:tore@foxdesign.se) eller Jesper Nörthen, produktchef, 070-323 08 93, [jesper@foxdesign.se](mailto:jesper@foxdesign.se)