ESSVE

Nyhet november 2012

Fasadplugg GXL

--

En fasadplugg räcker!

Nu behöver du inte längre fundera på vilken slags fasadplugg du ska använda vid montering i olika väggmaterial. Fasadplugg GXL från ESSVE är en ny universalplugg för montering i alla typer av material: betong, massivt tegel, kalksandsten, lättbetong, håldäck, hålsten. Det gör GXL till en idealisk infästning för t ex karmar, reglar, konsoler och kökssnickerier i både hårda och porösa material, såväl ute som inne.

Som för annan fasadplugg från ESSVE finns även nya GXL i ett set med monterad skruv och lös som bulkprodukt. Skruven finns i korrosivitetsklasserna C1 och C3, dvs blankförzinkad respektive varmförzinkad. GXL finns även med försänkt skalle för montage i trä, samt med HEX-skalle för montage i metall.

Fasadplugg GXL monterar du i alla dessa väggmaterial:

▪ Betong

▪ Massivt tegel

▪ Kalksandsten

▪ Lättbetong

▪ Håldäck

▪ Hålsten

Fasadplugg GXL passar för montering av allt detta:

▪ Fasadmontage

▪ Dörrkarmar

▪ Fönster

▪ Köksinredningar

▪ Garderober

▪ Handledare

▪ Portar

▪ Trä- och metallkonstruktioner

▪ Konsoler

▪ Skenor

▪ Kabelstegar

▪ Vinklar

**För ytterligare information:**

**Mattias Sebell**, Marknadschef ESSVE, +46 70 623 28 78, [mattias.sebell@essve.se](mailto:mattias.sebell@essve.se)