Delvator AB

Pressinformation

2019-01-21

Ökad styrka och modern teknik

i nya modellen ZW330-6

**Hitachi har lanserat den senaste modellen av Hitachis 30 tons hjullastare ZW330-6, som nu är beställningsbar även till Sverige. Den kraftfulla modellen är tänkt för hantering av stora massvolymer i berg- och grustäkter.**

ZW330-6 är i kraft av sin storlek och styrka främst ämnad för arbete inom grus- och bergbranscherna. I jämförelse med tidigare versioner är den nu uppgraderad vad gäller motor, chassi, produktivitet och förarmiljö.

Miljökraven som gör att den lever upp till EU:s Steg IV är självklart och uppnås genom SCR-teknik och ett effektivare bränslesystem, som på köpet ger minskad bränsleförbrukning.

Men den senaste modellen har många fler nyheter. Förnyelsen handlar bland annat om styrkan i chassits uppbyggnad, placeringen av lyftcylindrarna, automatisk lock-up, två effektlägen med snabb omkoppling till ökad styrka när det krävs, spakstyrningen, den goda sikten bakåt, den unika inställningsbara, prioriterade skopåtergången och lastarmsdämpningen.

Alltsammans gör maskinen enkel och bekväm att köra.

Vidare har dragkraften i ZW330-6 förbättrats. Maskinen har 26 procents ökad dragkraft enligt Hitachis mätningar. Resultatet är effektivare lastning. Även aggregatets nya utformning bidrar till prestandan, eftersom 330:an både lyfter skopan snabbare och att den är enkel och snabb att manövrera i retur efter tömd skopa, tack vare automatiserad skopåtergång.

Men en av de viktigaste egenskaperna är kanske ändå driftsäkerheten, ett av Hitachis starkaste kort.

Hyttmiljön är förbättrad jämfört med tidigare. Runtomsikten har bedömts som en av de bästa i klassen. Exempelvis finns inga bakre hörnstolpar som skymmer sikten. Ljudnivån i hytten är också lägre tack vare minskat motorljud, ny utformning av motorrummet och stärkt ljudisolering. Alltsammans ger föraren en lugnare arbetsmiljö med höjd säkerhet.

**FAKTA HITACHI ZW330-6:**

Maskinvikt: ca 27.000 kg, beroende på utrustning

Motor: Cummins QSL9, 6-cylindrig, 8,9 liter slagvolym

Motoreffekt: 232 kW (311 hk)

Maximalt vridmoment: 1451 Nm vid 1400 rpm

Skopstorlek: 4,1 - 5,2 kbm

**FAKTA DELVATOR AB:**

• Delvator säljer Hitachi hjullastare i viktklasser från 5 till 50 ton.

• Delvator AB har kontor, verkstad och lager i Eslöv och Härnösand. I Eslöv finns utställningshall och runt om i Sverige finns säljkontor och serviceverkstäder i ett rikstäckande nät
• Läs mer på www.delvator.se

• Facebook: Följ Delvator AB.

• För mer information om Delvator och Hitachis modellprogram, kontakta någon av Delvators säljare. Kontaktuppgifter på www.delvator.se

**BILDER:**

*2 bilder tillgängliga för nedladdning i Delvators nyhetsrum.*

*ZW330-6\_ Hitachi\_hjullastare*